|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1:1.000 | 1:2.000 | 1:5.000 | 1:10.000 |
| Type | PEC | EM (m) | EP (m) | EM (m) | EP (m) | EM (m) | EP (m) | EM (m) | EP (m) |
| Planimetry | A | 0,50 | 0,30 | 1,00 | 0,60 | 2,50 | 1,50 | 5,00 | 3,00 |
| B | 0,80 | 0,50 | 1,60 | 1,00 | 4,00 | 2,50 | 8,00 | 5,00 |
| C | 1,00 | 0,60 | 2,00 | 1,20 | 5,00 | 3,00 | 10,00 | 6,00 |
| Altimetry | A | 0,50 | 0,33 | 0,50 | 0,33 | 1,00 | 0,67 | 2,50 | 1,67 |
| B | 0,60 | 0,40 | 0,60 | 0,40 | 1,20 | 0,80 | 3,00 | 2,00 |
| C | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 1,50 | 1,00 | 3,75 | 2,50 |